

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:**

***FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:***

*HONDA CBR 600RR'13-*

**REF: 6657N**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

***MOUNTING INSTRUCTIONS***

1. Desmontar el tornillo original del lado derecho de la horquilla. *Remove the original fastener from the right side of the fork.*
2. Sacar el protector (6), el tornillo (1) y la arandela (2) del conjunto subministrado. *Remove the slider (6), fastener (1) and washer (2) of the set supplied.*
3. Montar el tornillo (1) y la arandela (2) en la parte derecha del eje de la rueda. *Mount the fastener (1) and the washer (2) on the right side of the wheel axle.*
4. Sin sacar el protector (7), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda*. Without removing the slider (7) place the rod (3) thought the axle from the left side.*
5. Montar el protector (6), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (6), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

*Material supplied:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POSICIÓN** | **DENOMINACIÓN** | | **CANTIDAD** |
| 1 | Tornillo M14X20 DIN 933 | M14x20 screw DIN933 | 1 |
| 2 | Arandela M14 DIN125 | *M14 washer DIN125* | 1 |
| 3 | Varilla | *Rod* | 1 |
| 4 | Tuerca M6 DIN985 | *M6 nut DIN985* | 2 |
| 5 | Arandelas M6 DIN125 | *M6 washers DIN125* | 2 |
| 6 | Protector derecho | Right Slider | 1 |
| 7 | Protector izquierdo | *Left Slider* | 1 |

